
|  |  |
| --- | --- |
| HG-RD-TAI340  北斗三代通导一体行业终端  lALPDhmOwqCPR6vNB2bNCgA_2560_1894 | HG-RD-TAI340是上海海积推出的北斗通导一体行业终端, 北斗通导一体行业终端用于航空、航海、直升机，定位监管，集北斗三号定位、RDSS短报文通信等模块，可实现卫星定位、自动位置报告、告警等功能。通过北斗RDSS、地面无线通信功能与信息服务平台进行交互。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 功能特色  * 支持北斗三代新信号体制 BDS B1I、B1C、GPS L1、GLONASS L1 * 具备全天候的北斗双向报文通信， * 覆盖范围广，卫星通信信号覆盖中国全部海域； * 北斗行业终端定时自动向后台上报位置； * 防水、防雾、防腐蚀，适应复杂恶劣的环境； | **产品功能**  支持北斗三号/GPS定位： BDS B1I、B1C、GPS L1、  GLONASS L1；  支持北斗短报文双向通信，单次通信支持1000个汉字  支持北斗三号区域短报文：频点为L（上行）、S（下行）；   * S：2491.75±4.08MHz； * L：1615.28±4.08MHz或1614.26±4.08MHz；   支持北斗RDSS位置报告功能，位置报告频次可设置； |

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件特性 |  |
| 通信模组 | RDSS \支持以太网接口\WIFI\4G |
| 定位模块 | 支持北斗三代/GPS定位模块； |
| 技术规格 |  |
| 工作电压范围 | 外供DC:9-36V（直流） |
| 性能指标 |  |
| 北斗导航信号接收灵敏度 | 优于-140dBm； |
| 北斗三代RNSS | 首次定位时间  冷启动：≤35s  冷启动：≤3s （AGNSS 辅助定位）  热启动：≤1s  重捕获：≤1s  定位精度：  单点定位 1.0m  DGNSS 0.5m  测速精度：0.05m/s  灵敏度  跟踪 -160dBm |
| 北斗RDSS通信频次： | ≤60秒； |
| 接收参数 | 接收信号类型：接收 S1I、S2C 出站信号，频率范围: 2491.75 ±8.16MHz；  接收灵敏度：  ➢ S1I：信号功率为-127.6dBm 时，误码率：≤1×10-5；  ➢ S2C：专用段 24kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-123.8dBm）；  专用段 16kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-127.5 dBm）；  专用段 8kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-130 dBm）  捕获灵敏度：  ➢ 首次捕获时间：≤2s；  ➢ 重捕获时间：信号中断 30s，重捕获时间不超过 1s；  同时接收波束个数：不少于 14 个；  通道时差测量误差：≤5ns（1σ）；  设备双向零值：1ms±5ns；  发射时间同步精度：≤5ns（1σ） |
| 发射参数 | RDSS 发射功率 EIRP 值（5W 功放）  发射频率准确度：≤5×10-7；  发射信号载波抑制度：≥30dBc；  发射信号调制相位误差：≤3° |
| 北斗RDSS发送功率 | 5W/10W； |
| 接口 |  |
| 多芯航插 | 含串口、以太网通信、供电 |
| 存储 | 自带8/16G固态存储 |
| 通信接口 | 同时支持以太网、北斗卡、4G卡 |
| 整机尺寸 | φ115\*70mm |
| 环境特性 |  |
| 温度特性 | 工作温度-40 ℃～+70 ℃；存储温度-40℃～+85℃ |
| 湿度 | 5％ ～ 95％ 无冷凝 |

****